

银河麒麟安装蒙恬签名板驱动教程

1、首先打开我们下载后的驱动包并解压缩后打开驱动安装包\_for\_银河麒麟\_deb

2、选择自己系统对应的架构进入安装目录（下列安装说明以ARM64为主）



**安装方案**：进入安装目录后驱动安装包\_for\_银河麒麟\_deb/ARM64，在空白区域点击鼠标右键并选择“打开终端”



打开终端后执行下列安装命令,将命令复制到终端中按Enter执行

在【银河麒麟】操作系统下安装【蒙恬签名板驱动】：

【※】请先打开【终端机】安装下列必要的系统套件后，再进行安装【蒙恬签名板驱动】：

【**sudo apt install libqt5websockets5**】。

安装命令：

【AMD64】：【sudo dpkg -i ppcpwssigndriver-kylin\_3.0.0-1\_amd64.deb】。

【ARM64】：【sudo dpkg -i ppcpwssigndriver-kylin\_3.0.0-1\_arm64.deb】。


【LoongArch64】：【sudo dpkg -i ppcpwssigndriver-kylin\_3.0.0-1\_loongarch64.deb】。

移除命令：【sudo dpkg -r ppcpwssigndriver-kylin】。


执行后提示输入登陆密码后进行安装，安装成功后并手动重新启动。

**重要：安装完成后，请务必重启计算机,才可正常使用服务。**


安装过程中，如出现提示讯息，请按「允许安装」钮,继续安装



安装完成如下撷图：




3、 在系统的右下栏位里出现驱动图标(箭头)，右键点击后为下列图片所示，【每次开机时自动启动】默认值已打勾,即可进入软件系统使用我们的设备。



4、若无法使用签名板，请先执行下列测试demo是否可签字：


开启方式：1)到安装程序的位置，


2)使用浏览器打开index.html。




测试demo画面：

以L398S为例，点选「L370/L398S」，接着点选「Initialize Device」，启用签名板装置





启用完成签名板装置,请直接签字,如下撷图：



如执行完成上述之后还是无法使用，请联系我们的技术人员

软件技术支持

软件技术支持（签名SDK开发包、驱动安装使用等软件问题）：

地址：北京市西城区广义街5号广益大厦C座317

电话: 010-82873871

邮箱: solution\_cn@penpower.net