
**FW 更新操作說明**

1. 將W2G Anywhere 硬體接上電腦
2. 開啟M19FlashDownloadApp.exe 軟體



* 1. 點選”Download”
  2. 選取0508版FW” engTian-RTP45W-MA195C5(0508).hex”
  3. 更新完畢後硬體會重新連接

1. 透過蒙恬記事王軟體確認版本是否已經更新成功

Note, 建議更新後，再進行檢驗的測試