**PenPower A6 Scan Control SDK Demo**

**使用手冊**

版本1.0.0

* 此範例程式只適用於**A6-73F/A6-7P3**硬體
* 使用範例程式，請執行SDK根目錄**Bin**資料夾下的**SDK Test Tool.exe**，即如下圖所示。



* 此範例程式的專案原始碼位於SDK根目錄**Samples**資料夾內。
* 系統實際畫面：



步驟說明：

1. 此範例程式於啟動時候自動偵測已連接的掃描器。您可以再次點擊[偵測掃描器]來偵測連接的掃描器。已偵測到的掃描器型號會顯示於下方「掃描器」一欄。
2. 偵測到掃描器後，點擊[開啟掃描器]來開啟目前連接的掃描器，以進行後續流程。
3. 點擊[掃描器是否需要校正？]以檢查已開啟掃描器的校正狀態。
4. 點擊[校正掃描器]以進行校正流程。
5. 點擊[開始掃描]以進行掃描流程。當掃描成功後，結果圖片會顯示於「預覽圖片」方塊內。
6. 點擊[關閉掃描器]以關閉目前開啟中的掃描器。
7. 點擊[開啟]在檔案總管內檢視掃描的圖片資料夾。
8. 此範例程式使用固定的400 DPI與PNG影像格式來掃描。
9. 功能說明：
10. 按鈕[偵測掃描器] 對應到方法GetConnetedScanner。
11. 按鈕[開啟掃描器] 對應到方法Open。
12. 按鈕[掃描器是否需要校正？] 對應到方法IsCalibrateNeeded。
13. 按鈕[校正掃描器] 對應到方法Calibrate。
14. 按鈕[開始掃描] 對應到方法StartScan。
15. 按鈕[關閉掃描器] 對應到方法Close。